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STANDARD KVALITY DUÁLNÍHO PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
podle § 65c školského zákona ve znění novely č. 267/2025 Sb.


Obor vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Firma:

	Kritérium
	Splněno
	Jakou část firma zajišťuje[endnoteRef:1] [1:  Uvést vč. konkrétní specifikace (typ zařízení, název pomůcky apod.).] 

	Učivo/okruhy[endnoteRef:2]  [2:  Podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP).] 


	K1 – Dílenské prostory a zdroje potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

	☐	
	

	K2 – Zámečnická zařízení (zámečnická deska s T drážkami včetně vybavení, rýsovací přístroj, rýsovací nářadí, montážní lis minimálně 1 tuna, rovnací lis minimálně 2 tuny, zdvihací, dopravní a manipulační zařízení (montážní zvedák minimálně 1 tuna, montážní jeřáb minimálně 2 tuny, řetízkový zvedák, lešení, vozík, plošina, kladka), autogenní souprava pro ohřev polotovarů.

	☐	
	

	K3 – Obráběcí stroje (strojní pila, konvenční univerzální hrotové soustruhy, libovolné frézky a vrtačky, obrážečka a hoblovka včetně zařízení pro upínání, ohýbačka, nůžky na plech, zkružovačka plechů a profilů, prostřihovací stroj na ploché díly), mechanismy a systémy strojů a zařízení.

	☐	
	

	K4 – Zařízení pro svařování (svařovací poloautomat, svářečský stůl s odsáváním včetně vybavení pro svařování dílů).

	☐	
	

	K5 – Měřidla (posuvná měřidla, mikrometrická měřidla, kalibry, pravítko, nivelační přístroj, pásmo, laserové měřidlo, úchylkoměry, úhloměry, úhelníky, vodováhy, kalibry, šablony, šablony na závity, drsnoměr, diagnostický přístroj pro kontrolu ložisek).

	☐	
	

	K6 – Dokumentace obráběných polotovarů a opravovaných výrobků, požadavky na jejich vlastnosti, PC a 2D grafický SW pro vizualizaci technických součástí.
	☐	
	

	K7 – Technická a technologická dokumentace (dílenské tabulky, Strojnické tabulky, technologický postup, přepisy pro montáž, výběry z norem, výkresová dokumentace včetně rozpisu dílů, servisní příručky, předávací protokoly).

	☐	
	

	K8 – Materiál a polotovary (ocelové profily, tyčové profily, pásy, plechy, trubky, spojovací materiály, plastové desky, pryžové pásy, dřevěná prkna).

	☐	
	

	K9 – Nástroje, nářadí (kladivo, kleště, šroubovák, momentový klíč, upínky, důlčíky, pila, průbojník, závitníky, vrtáky, výhrubníky, výstružníky, rýsovací jehly, sada pilníků, ruční rámová pila, brusné papíry, brusné a lešticí kotouče, elektrická ruční vrtačka a bruska, svěrák, spojky, nůžky na plech, ohýbačka), provozní a pomocné hmoty.

	☐	
	

	K10 – Osobní ochranné pomůcky nutné pro prováděné operace.

	☐	
	

	K11 – Další požadavky…[endnoteRef:3] [3:  Tento návrh je možno rozšířit dle dalších požadavků/možností firmy.] 

	☐	
	



Datum, jméno, pozice ve firmě, podpis:
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